Hier der Vergleich der streckgebogenen- und gefrästen Teile [Serienmaterial (F13)]. VDKD hat nach dem Fräsen eine geringere Standardabweichung. Im Gegenzug dazu haben die Mittelwerte eine wesentlich größere Amplitude.